|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Trinket Pin | Motor Controller Pin | Motor Pins | Voltage |
| 1 | IN1 | - | - |
| 2 | IN2 | - | - |
| USB | VDD | - | - |
| - | D2 | - | 5V |
| - | D1 | - | 0V |
| -- | EN | - | 5V |
| - | SF | - | 5V |
| - | OUT1 | RED WIRE | - |
| - | OUT2 | BLACK WIRE | - |
| - | Vin | - | 12V |
| - | GND | - | 0V |
| INSERT | I2C | PINS | HERE |
| INSERT | I2C | PINS | HERE |